;ADSK_Версия Revit##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса_Текст##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Клапан выравнивания давления##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Тип крепления##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;Плавный пуск##OTHER##;Индекс цветопередачи CRI(Ra)##OTHER##;Коэффициент пульсаций светового потока##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Частота##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Тип светодиода##OTHER##;Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
DSO14-7 5K Прозрачный;2020;"ООО ТСЦ ""ЛУЧ""";5000;0.22;155;34100;230;514;310;71;8кг;0.96;нет;Г;Лира;DSO14-7 5K Прозрачный;Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником DSO14-7 5K Прозрачный;1;1;нет;>80;<1%;Прозрачный;50/60Гц;I;SMD;УХЛ1;8;IP67;от-30 до 90;DSO14-7
